P1	|BLKDLG1
001	|001

P2	|BLKDLG2
001	|001

P3	|CALC
001	|001

P4  |CARD
001 |カードファイル情報
002 |カード種類 
003 |メモリ容量
004 |メモリ残量
005 |入力

P5  |CLNKINF
001 |戻る
002 |入力

P6  |DATECHG
001 |戻る
002 |ｷｬﾝｾﾙ


003 |消費日
004 |加工日
005 |印字有
006 |印字無
007 |印字有
008 |印字無
009 |消費時刻
010 |加工時刻 
011 |印字有
012 |印字無
013 |印字有
014 |印字無
015 |消費期間
016 |指定
017 |時計
018 |入力

P7	|DIALOG0
001	|001

P8	|DIALOG1
001	|001

P9	|DIALOG2
001	|001

P10 |EDIT
001 |呼出No.
002 |登録文字数 
003 |現在の段数 
004 |残り文字数 
005 |文字の飾り

P11 |FIXMARK
001 |なし
002 |枚
003 |尾
004 |匹
005 |本
006 |個
007 |束
008 |切
009 |ｋｇ
010 |ｇ
011 |入
012 |皿
013 |盛
014 |杯

P12 |FRUPD
001 |ブートファイル情報

P13 |GTLDISP
001 |戻る

P14 |IMG10
001 |入力

P15 |IMG24
001 |戻る
002 |入力

P16 |IMG36
001 |戻る
002 |入力

P17 |IMGPOP
001 |[イメージ寸法］
002 |幅：
003 |ドット
004 |高さ：
005 |ドット
006 |mm
007 |mm

P18	|INITIAL
001	|001

P19 |IOCASH
001 |戻る
002 |セット
003 |入金計
004 |今回入金額
005 |出金計
006 |今回出金額
007 |残高計
008 |今回入出金後残高
009 |入力

P20 |KASAN
001 |加算 
002 |発禁 
003 |非加算

P21	|MENU01
001	|001

P22 |MENU02
001 |ﾒﾆｭｰ

P23 |MENU03
001 |ﾒﾆｭｰ

P24 |MENU04
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |ページ

P25 |MIN0111
001 |1. 呼出No.を入力し、　　する商品を呼出して下さい。
002 |2. 　　する個数・重量・金額を設定し、　　キーを押して下さい。
003 |個数設定
004 |重量設定
005 |金額設定
006 |Ｍ特価
007 |－円
008 |－％
009 |入力

P26 |MIN0311
001 |1. 呼出No.を入力し、　　する商品を呼出して下さい。
002 |2. 　　する商品を計量部に乗せ、安定後、　　キーを押して下さい。
003 |Ｍ特価
004 |－円
005 |－％
006 |入力

P27 |MIN0511
001 |入力

P28 |MIN0711
001 |1. [抽出]を押してレシートデータを呼び出して下さい。
002 |2. 返品する商品をリストから選択して下さい。
003 |3. 掛売、現金外、券売のデータを入力して下さい。
004 |4. [現金]または発行キーを押すと返品処理を行い、返品レシートを
005 |   発行します。
006 |入力

P29	|MOJILST
001	|001

P30	|OPLIST
001	|001

P31 |RCTFIND
001 |レシート№
002 |発行日付
003 |入力
004 |機械№
005 |担当者
006 |入力

P32 |RCTPRN
001 |ｷｬﾝｾﾙ 
002 |レシート№
003 |発行日付
004 |領収金額
005 |空送り
006 |発行
007 |入力

P33 |REG0111
001 |現在位置/登録件数
002 |入力

P34 |REG0121
001 |ページ
002 |入力

P35	|REG0131
001	|001

P36 |REG1811
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |登録№
003 |商品名称
004 |特価期間
005 |特価種類
006 |下記にて特価期間種類を選択すると一覧表に表示します。
007 |登録件数
008 |ｽﾎﾟｯﾄ　
009 |タイム
010 |月
011 |週
012 |長期
013 |全て
014 |↑
015 |↓
016 |消去
017 |詳細
018 |入力

P37	|REG1911
001	|001

P38 |REG1912
001 |ガイダンス３の表示時、商品名と
002 |ガイダンスを切り替える時間を設定
003 |して下さい。
004 |０秒はガイダンス表示無しです。
005 |商品名切替タイマー
006 |設定

P39 |REG2011
001 |ラベルに印字される店№を設定して下さい。
002 |現在位置/登録件数
003 |入力

P40 |REG2111
001 |登録№
002 |名称
003 |ﾎﾞﾀﾝ色 
004 |文字色 
005 |登録№
006 |名称
007 |ﾎﾞﾀﾝ色 
008 |文字色 
009 |下記より色№を選択し登録して下さい。
010 |ﾎﾞﾀﾝｲﾒｰｼﾞ 
011 |現在位置/登録件数  
012 |編集
013 |削除
014 |ﾒﾆｭｰ
015 |▲
016 |∧
017 |∨
018 |▼
019 |入力

P41 |REG2211
001 |ｽｸﾛｰﾙNo. 
002 |表示方法
003 |ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ 
004 |横ｽｸﾛｰﾙ 
005 |縦ｽｸﾛｰﾙ 
006 |表示速度 
007 |速
008 |中
009 |遅
010 |表示回数
011 |表示エリア
012 |全面
013 |品名
014 |基本文字サイズ(ドット)
015 |１６
016 |２４
017 |３２
018 |４８
019 |文字拡大指定 
020 |標準 
021 |縦倍 
022 |横倍 
023 |４倍
024 |入力

P42 |REG2411
001 |レシート印字タイトル
002 |合計ラベル印字タイトル
003 | (タイトルまたは指定呼出№を選択して下さい)
004 |指定呼出№に設定された呼出№の品名を印字します
005 |指定呼出№が０なら最終買上げ品名を印字します
006 |タイトル
007 |指定呼出№
008 |入力

P43 |REGLIST
001 |現在位置/登録件数
002 |入力

P44 |RTCMODE
001 |1. 時計と印字年の設定を行います
002 |2. 日付データは、西暦４桁と月日の合計８桁で設定します
003 |3. 印字年号を西暦で使用する場合は、和暦の入力は不要です
004 |日付(西暦)
005 |時刻
006 |印字年選択
007 |西暦印字
008 |和暦印字
009 |和暦年
010 |入力
011 |ﾒﾆｭｰ

P45 |SCL0000
001 |呼出No.  
002 |重　さ 
003 |単価100gにつき 
004 |値　段
005 |風袋

P46 |SCL0001
001 |呼出No.  
002 |定重量 
003 |数量 
004 |定金額
005 |発行数

P47 |SCL0002
001 |担当者
002 |買い上げ
003 |小計金額
004 |外税額

P48 |SCL0003
001 |担当者
002 |買い上げ

P49 |SCL0004
001 |担当者
002 |買い上げ

P50 |SCLLLVL
001 |戻る
002 |ｷｬﾝｾﾙ 
003 |▲
004 |▼
005 |入力

P51 |SCLLST1
001 |▲
002 |▼
003 |14項目
004 |28項目
005 |入力

P52 |SCLLST2
001 |▲
002 |▼
003 |14項目
004 |28項目
005 |入力

P53 |SCLMANU
001 |●一括設定に伴い処理を行う時は、一括ボタンを
002 |　選択して下さい。
003 |●個別設定に伴い処理を行う時は、個別ボタンを
004 |　選択して下さい。

P54	|SCLREPO
001	|001

P55 |SET0211
001	|1. 切替日数を設定して下さい。
002	|　 設定された日数までが切替前になります。
003	|2. 切替前、切替後及び加工日文字列の変更が必要な場合は編集する
004 |　 文字列を選択後、編集キーで文字列の編集を行ってください。
005 |切　替　日　数
006 |設定
007 |消費期限設定エラー
008 |なし
009 |あり
010 |入力

P56 |SET0311
001 |1. 暗証番号の必要なモードを選択し、暗証番号を設定して下さい。
002 |2. 暗証番号は必ず６桁設定して下さい。
003 |3. モードの選択を解除すれば、暗証番号の設定から解除されます。
004 |暗証番号
005 |設定
006 |入力

P57 |SET0411
001 |プリセット
002 |着色
003 |ページ編集
004 |レイアウト
005 |大
006 |中
007 |小
008 |ﾍﾟｰｼ
009 |ﾎﾞﾀﾝ色
010 |文字色
011 |入力

P58 |SET0421
001 |戻る
002 |下記の色見本をタッチ後、設定キーを押して
003 |ボタン色と文字色を設定して下さい。
004 |ボタン色設定
005 |設定
006 |文字色設定
007 |設定
008 |入力

P59 |SET0431
001 |大
002 |中
003 |小
004 |ﾍﾟｰｼﾞ


005 |入力

P60	|SET04DS
001	|001

P61 |SET0511
001 |外税
002 |内税
003 |非課税
004 |外税
005 |内税
006 |非課税
007 |外税
008 |内税
009 |非課税
010 |外税
011 |内税
012 |非課税
013 |端数処理
014 |4捨5入
015 |切捨て
016 |切上げ
017 |税率切替日 (西暦8桁で設定)
018 |日付(西暦)
019 |　＊解除は０設定です
020 |入力

P62 |SET0611
001 |有り
002 |無し
003 |有り
004 |無し
005 |指定
006 |時計
007 |有り
008 |無し
009 |有り
010 |無し
011 |有り
012 |無し
013 |発禁
014 |発行
015 |添加物
016 |添+バー
017 |なし
018 |枚
019 |尾
020 |匹
021 |本
022 |個
023 |束
024 |切
025 |kg
026 |g
027 |入
028 |皿
029 |盛
030 |杯
031 |入力

P63 |SET0612
001 |加工時刻を入力して登録ボタン
002 |を押して下さい。
003 |入力

P64 |SET0711
001 |日計
002 |加算する
003 |加算しない
004 |累計
005 |加算する  
006 |加算しない
007 |週間計
008 |加算する  
009 |加算しない
010 |期間計
011 |加算する  
012 |加算しない
013 |ＣＲ自動モード生産集計
014 |加算する  
015 |加算しない
016 |日計(Z1)　累計(Z2)
017 |日計客単価ゾーン
018 |日計購入点数ゾーン
019 |ゾーン集計変更時は日計集計クリアを行なって下さい
020 |入力

P65 |SET0811
001 |日計
002 |累計

P66 |SET0911
001 |基準風袋重量
002 |設定
003 |入力

P67 |SET1111
001 |あり
002 |なし

P68	|SET1112
001	|001

P69 |SET1611
001 |1. 時刻丸めの設定値は 0/1/2/5/10/15/30 です。
002 |   ０は［００分］固定、１は丸め無しです。
003 |呼出し桁数
004 |４桁
005 |６桁
006 |８桁
007 |ヘッド切れチェック
008 |常時
009 |断線時
010 |なし
011 |担当者名画面表示
012 |担当者ﾏｽﾀ 
013 |ﾌﾟﾘｾｯﾄﾏｽﾀ 
014 |定額実績加算重量
015 |定重量
016 |実重量
017 |レシート担当者印字
018 |番号印字
019 |名称印字
020 |レシート定額単価印字
021 |しない
022 |する
023 |レシート小計値引き種類
024 |標準
025 |合計値引１
026 |合計値引２
027 |スクロール起動時間
028 |設定
029 |時　刻　丸　め
030 |設定
031 |レシート開始番号
032 |設定
033 |入力

P70 |SET1612
001 |1.ＰＯＳコード未設定エラー
002 |　ｴﾗｰ表示なし：エラー表示は行われません。
003 |　発行禁止 　：商品呼出前画面となります。（エラー表示あり）
004 |　ﾊﾞｰなし印字：バーなしラベルが印字されます。（エラー表示あり）
005 |2.表貼ラベルバーコード印字選択は２枚発行で裏貼ラベルにバーコード 
006 |　を印字する設定時のみ有効となります。
007 |3.容器包装未設定エラー（ｴﾗｰ表示なし以外はｴﾗｰ表示は行われます）
008 |　ｴﾗｰ表示なし          ：エラー表示は行われません。
009 |　発行禁止           　：ラベル発行できません。
010 |　容器包装ｲﾒｰｼﾞなし印字：容器包装ｲﾒｰｼﾞなしﾗﾍﾞﾙが印字されます。
011 |ＰＯＳコード未設定エラー
012 |ｴﾗｰ表示なし 
013 |発行禁止 
014 |バーなし印字
015 |点数計算選択
016 |掛算考慮 
017 |明細行数
018 |表貼ﾗﾍﾞﾙﾊﾞｰｺｰﾄﾞ印字選択
019 |印字する 
020 |印字しない
021 |容器包装未設定エラー 
022 |ｴﾗｰ表示なし 
023 |発行禁止

P71 |SET1613
001 |1.プリセット自動受信選択（子機：インラインのみ）
002 |「あり」を設定すると、通常モード起動時に 
003 |「プリセット自動受信確認」のダイアログを表示します。 
004 |［実行］にてプリセット、担当者のマスターメンテを開始します。    
005 |2.通常モードインライン切替 
006 |「禁止」を設定すると、通常モードでのインライン切替を禁止します。 
007 |プリセット自動受信選択 
008 |なし 
009 |あり 
010 |通常モードインライン切替   
011 |許可 
012 |禁止 

P72 |SET1614
001 |1.プリセット自動受信選択（子機：インラインのみ）
002 |「あり」を設定すると、通常モード起動時に 
003 |「プリセット自動受信確認」のダイアログを表示します。 
004 |［実行］にてプリセット、担当者のマスターメンテを開始します。    
005 |2.通常モードインライン切替 
006 |「禁止」を設定すると、通常モードでのインライン切替を禁止します。 
007 |3.実績CSV送信エラー時処理選択 
008 |｢実績保存｣を選択すると、送信エラーの場合でも実績ファイルの    
009 |ファイル名変更及び保存を行います。 
010 |4.実績CSV保存ファイル名選択
011 | ｢実績先頭日付｣：CSVファイル内の先頭データの日付で保存します。    
012 | ｢システム日付｣：システムの日付で保存します。   
013 |プリセット自動受信選択 
014 |なし 
015 |あり 
016 |通常モードインライン切替   
017 |許可 
018 |禁止 
019 |実績CSV送信エラー時処理選択
020 |処理無し 
021 |実績保存
022 |実績CSV保存ファイル名選択
023 |実績先頭日付 
024 |システム日付

P73 |SET1711
001 |各種POSﾌﾗｸﾞ及びPOSｺｰﾄﾞ体系、種類を設定して下さい。
002 |NON-PLU13桁POSﾌﾗｸﾞ
003 |設定
004 |PLU13桁POSﾌﾗｸﾞ
005 |設定
006 |NON-PLU 8桁POSﾌﾗｸﾞ
007 |設定
008 |PLU 8桁POSﾌﾗｸﾞ
009 |設定
010 |ＰＯＳコード体系
011 |NON-PLU13
012 |NON-PLU8
013 |PLU13
014 |PLU8
015 |ＰＯＳコード種類
016 |標準5桁
017 |C/P含6桁
018 |F/G含6桁
019 |C/P含金額5桁
020 |ｺｰﾄﾞ6桁金額5桁
021 |入力

P74 |SET1811
001 |設定するコード種類を選択後、使用するコード桁を設定して下さい。 
002 |分類コードは４桁、ＪＡＮコードは８桁まで選択可能です。
003 |コード選択
004 |桁
005 |大分類ｺｰﾄﾞ 
006 |中分類ｺｰﾄﾞ
007 |１
008 |２
009 |３
010 |４
011 |５
012 |６
013 |７
014 |８
015 |JANコード
016 |桁
017 |JAN 8桁 
018 |JAN13桁
019 |１
020 |２
021 |３
022 |４
023 |５
024 |６
025 |７
026 |８

P75 |SET1911
001 |設定データは、新規マスター作成時の初期値として設定されます。
002 |ページ
003 |入力 

P76	|SET1921
001	|001

P77 |SET2011
001 |現在位置／項目数
002 |入力

P78 |SET2811
001 |禁止
002 |許可
003 |禁止
004 |許可
005 |禁止
006 |許可
007 |プリセット機能ページ自動切換え処理
008 |なし
009 |あり

P79 |SET3011
001 |マスターファイル名称
002 |マスター文字列出力タイプ
003 |制御コードなし 
004 |制御コードあり 
005 |なし 
006 |ＣＦ－２ 
007 |ＳＲＡＭ－１ 
008 |ＳＲＡＭ－２ 
009 |入力

P80 |SET3311
001 |→本体 
002 |本体→ 
003 |CF2 
004 |SRAM1 
005 |SRAM2

P81 |SYS0111
001 |下記より販売モードを選択して下さい。

P82 |SYS0211
001 |1.単体仕様で使用する場合は、[単体]を設定して下さい。 
002 |2.CSIS 仕様の親機は[ＣＳＩＳ]、子機は[インライン]を設定して下さい。 
003 |3.ｵﾝﾗｲﾝ仕様の親機は[ＭＳＣＵ]、子機は[インライン]を設定して下さい。 
004 |機　械　No. 
005 |設定
006 |部　門　No. 
007 |設定
008 |器機設定 
009 |単体
010 |子機
011 |親機 
012 |通信モード
013 |オフライン 
014 |インライン
015 |CSIS通信速度  
016 |標準
017 |高速
018 |入力

P83 |SYS0212
001 |しない
002 |する
003 |９
004 |８
005 |７
006 |６
007 |５
008 |４
009 |３
010 |２
011 |他部門呼出が'する'設定時のみ、有効となります。
012 |ＭＳＣＵ電文種類
013 |温度／方法番号利用
014 |しない
015 |する
016 |産地番号利用
017 |しない
018 |する
019 |風袋重量利用
020 |しない
021 |する
022 |消費期限切換選択
023 |新電文
024 |旧電文
025 |実績送信金額選択
026 |定価
027 |売価
028 |実績送信選択
029 |商品参照
030 |しない
031 |する
032 |バー印字フラグ参照
033 |しない
034 |する
035 |ｵﾌﾗｲﾝ実績保存選択
036 |しない
037 |する
038 |入力

P84 |SYS0213
001 |しない
002 |する
003 |しない
004 |する
005 |しない
006 |する
007 |しない
008 |する
009 |しない
010 |する
011 |しない
012 |する
013 |しない
014 |する
015 |しない
016 |する
017 |しない
018 |する
019 |しない
020 |する
021 |しない
022 |する
023 |しない
024 |する

P85 |SYS0214
001 |●新規ﾏｽﾀｰ作成：器物での新規ﾏｽﾀｰ作成の許可を行います。 
002 |●ﾏｽﾀｰ送信　　：登録、自動更新の際、MSCUﾏｽﾀｰの更新を許可します。 
003 |●消去電文送信：消去時、MSCUﾏｽﾀｰの消去を許可します。
004 |●ﾏｽﾀｰ取得先　：通常、登録でのﾏｽﾀｰの取得先を選択します。 
005 |				 器物の場合は器物のﾏｽﾀｰを使用します。 　　　　　　　　
006 |				 MSCUの場合はMSCUのﾏｽﾀｰを使用します。
007 |しない
008 |する
009 |しない
010 |する
011 |しない
012 |する
013 |器物
014 |MSCU
015 |しない
016 |する
017 |しない
018 |する
019 |しない
020 |する
021 |器物
022 |MSCU
023 |しない
024 |する
025 |しない
026 |する
027 |しない
028 |する
029 |器物
030 |MSCU
031 |しない
032 |する
033 |しない
034 |する
035 |しない
036 |する
037 |器物
038 |MSCU
039 |しない
040 |する
041 |しない
042 |する
043 |しない
044 |する
045 |器物
046 |MSCU
047 |しない
048 |する
049 |しない
050 |する
051 |しない
052 |する
053 |器物
054 |MSCU

P86 |SYS0311
001 |1. 固定は、変更後電源を切るまでその値を保持します。
002 |　アイテム毎は、変更後次の商品呼出しまでその値を保持します。
003 |　リアルは、内蔵カレンダーの日付を印字します。 
004 |加工日ホールド
005 |固定
006 |アイテム毎
007 |リアル
008 |客層選択の強制動作
009 |しない
010 |する
011 |レジコードホールド 
012 |固定
013 |アイテム毎
014 |ハクリ・台紙付ホールド
015 |しない
016 |する
017 |品名ホールド 
018 |しない
019 |する
020 |クイック定額発行の禁止  
021 |しない
022 |する
023 |合計画面復帰時間 
024 |設定
025 |入力

P87 |SYS0411
001 |なし
002 |あり
003 |なし
004 |あり
005 |なし
006 |あり
007 |なし
008 |あり
009 |なし
010 |あり
011 |なし
012 |あり
013 |なし
014 |あり
015 |なし
016 |あり
017 |なし
018 |あり
019 |なし
020 |あり
021 |なし
022 |あり
023 |なし
024 |あり
025 |ﾍﾟｰｼﾞ 

P88 |SYS0611
001 |なし
002 |ＣＦ－２
003 |ＳＲＡＭ－１
004 |ＳＲＡＭ－２
005 |なし
006 |Ethernetカード
007 |なし
008 |あり
009 |なし
010 |あり
011 |実績消去メッセージ表示（なし:日計集計も同時に自動消去）
012 |常時
013 |残メモリ不足時
014 |なし
015 |通常合計画面表示
016 |標準プリセット
017 |万円プリセット
018 |あり
019 |なし
020 |実績ＦＴＰ送信時間設定(間隔)
021 |なし
022 |１０分
023 |２０分
024 |３０分
025 |６０分
026 |入力

P89 |SYS0612
001 |実績送信処理選択
002 |全件ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ 
003 |差分ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ 
004 |全件サマリ
005 |応答ﾌｧｲﾙ処理選択
006 |なし
007 |あり
008 |ＩＤ制御・更新制御選択
009 |ID制御なし更新制御なし
010 |ID制御あり更新制御なし
011 |ID制御あり更新制御あり
012 |マスター文字列出力タイプ
013 |制御コードなし
014 |制御コードあり

P90 |SYS0621
001 |未接続 
002 |ＲＳ－２３２Ｃ 
003 |ＭＳＣＵ
004 |未接続 
005 |ＲＳ－２３２Ｃ 
006 |ＭＳＣＵ

P91 |SYS0631
001 |ＲＳ２３２Ｃ（Ｄｉｎ８ピン）に接続する
002 |機器を選択して下さい。 
003 |未使用 
004 |外部プリセットキー 

P92 |SYS1011
001 |項目を選択し、変更前と変更後のデータを設定して下さい。
002 |実行キーにて、選択されたデータの一括変更を行います。
003 |変更前データが設定されていない場合は、全商品が対象となります。
004 |選
005 |№
006 |項目名
007 |変更前
008 |変更後
009 |ﾒﾆｭｰ
010 |選択 
011 |クリア
012 |実行 
013 |現在位置/項目数
014 |入力

P93 |SYS1111
001 |印字確認用テストデータ設定
002 |フォーマット情報
003 |ラベル幅
004 |ラベル長 
005 |挿入ｶｾｯﾄ№
006 |ﾍﾟｰｼﾞ 
007 |入力

P94 |SYS1211
001 |正転
002 |逆転
003 |無し
004 |有り
005 |印字確認用テストデータ設定
006 |フォーマット情報
007 |ラベル幅
008 |ラベル長 
009 |入力

P95 |SYS1212
001 |印字確認用テスト
002 |フォーマット情報
003 |ラベル幅
004 |ラベル長
005 |入力

P96	|SYS1221
001	|001

P97 |SYS1311
001 |入力

P98 |SYS1321
001 |項　目
002 |設　　定　　内　　容
003 |設定値
004 |Ａ
005 |Ｂ
006 |Ｃ
007 |Ｄ
008 |Ｅ
009 |Ｆ
010 |入力

P99 |SYS1322
001 |下記の項目より選択して下さい。

P100|SYS13DS
001	|001

P101|SYS1411
001 |各印字項目の設定を下記より選択して下さい。
002 |５×７印字選択
003 |印字無
004 |呼出№
005 |風袋量
006 |店№
007 |担当№
008 |ﾚｼﾞｺｰﾄﾞ印字選択
009 |ﾚｼﾞｺｰﾄﾞ


010 |店No.
011 |Ｍ特価印字選択
012 |ﾊﾞｰｺｰﾄﾞのみ


013 |ﾊﾞｰと2重線
014 |2重線とM特価
015 |コメント印字位置選択
016 |ﾌｫｰﾏｯﾄ
017 |品名下
018 |添加物下
019 |品名上
020 |POP名印字位置選択
021 |ﾌｫｰﾏｯﾄ
022 |左
023 |右
024 |ﾚｼﾞｺｰﾄﾞ印字位置選択
025 |ﾌｫｰﾏｯﾄ
026 |左
027 |右

P102|SYS1511
001 |1. 開始No.と終了No.を設定して下さい。
002 |   設定されない場合は全てのｱｲﾃﾑを印字します。
003 |2. 印字ｷｰを押すと、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾁｪｯｸﾗﾍﾞﾙの発行を開始します。
004 |3. 途中で中断する場合は中断ｷｰを押して下さい。
005 |4. 中断後､継続印字する場合は継続ｷｰを押して下さい。
006 |   再度、最初から印字する場合は印字ｷｰを押して下さい。
007 |入力

P103|SYS1711
001 |1. 上下の矢印ｷｰでｶｰｿﾙを移動させ、
002 |   選択ｷｰでﾏｽﾀｰを選択して下さい。
003 |2. 初期化ｷｰでﾏｽﾀｰが初期化されます。
004 |メモリ残量
005 |KB
006 |商品ﾏｽﾀｰ換算
007 |件
008 |選択
009 |No.
010 |マスター名
011 |件数

P104|SYS1811
001	|001

P105|SYS1911
001 |1. 送信又は受信を選択して下さい。
002 |2. 上下の矢印ｷｰでｶｰｿﾙを移動させ、
003 |   選択ｷｰでﾏｽﾀｰを選択して下さい。
004 |3. 実行ｷｰで処理を開始します。
005 |メモリ残量
006 |KB
007 |商品ﾏｽﾀｰ換算
008 |件
009 |選択
010 |No.
011 |マスター名
012 |件数
013 |送信
014 |受信
015 |ﾒﾆｭｰ
016 |▲
017 |∧
018 |∨
019 |▼
020 |選択
021 |全選択
022 |初期化

P106|SYS2011
001 |入力

P107|SYS4011
001 |受信
002 |送信
003 |帳票

P108|TCPIP
001 |ホストＩＰアドレス
002 |ホスト名称
003 |計量器ＩＰアドレス
004 |サブネットマスク
005 |ゲートウエイアドレス
006 |計量器名称
007 |ユーザー名
008 |パスワード
009 |受信ﾎﾙﾀﾞｰ

010 |送信ﾎﾙﾀﾞｰ

011 |Ａ
012 |Ｂ
013 |Ｃ
014 |Ｄ
015 |Ｅ
016 |Ｆ
017 |Ｇ
018 |Ｈ
019 |Ｉ
020 |Ｊ
021 |Ｋ
022 |Ｌ
023 |Ｍ
024 |Ｎ
025 |Ｏ
026 |Ｐ
027 |Ｑ
028 |Ｒ
029 |Ｓ
030 |Ｔ
031 |Ｕ
032 |Ｖ
033 |Ｗ
034 |Ｘ
035 |Ｙ
036 |Ｚ
037 |：
038 | ／
039 |＿
040 |－
041 |～
042 |ﾒﾆｭｰ 
043 |確定
044 |PING
045 |．
046 |入力

P109|TOT0111
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |空送り

P110|TOT0121
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |空送り

P111|TOT0141
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |空送り

P112|TOT0171
001 |1.呼出No．を入力し、商品を呼出して下さい。
002 |2.印字キーを押すと、レポートを発行します。
003 |ﾒﾆｭｰ
004 |空送り
005 |入力

P113|TOT0181
001 |各項目を選択し詳細表示キーを押して下さい。
002 |分析アイテム数の設定
003 |設定
004 |※全ての場合は０を設定
005 |分析種別
006 |呼出No.順
007 |ABC分析金額順
008 |ABC分析重量順
009 |ABC分析個数順
010 |Z 分析金額順
011 |Z 分析重量順
012 |Z 分析個数順
013 |分類種別
014 |分類無し
015 |大分類別
016 |中分類別
017 |詳細表示
018 |入力
019 |ﾒﾆｭｰ

P114|TOT0182
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |空送り
003 |≪
004 |≫

P115|TOT0191
001 |0
002 |50
003 |100%
004 |個数
005 |金額
006 |ﾒﾆｭｰ
007 |空送り

P116|TOT01A1
001 |0
002 |50
003 |100%
004 |個数
005 |金額
006 |ﾒﾆｭｰ
007 |空送り

P117|TOT01B1
001 |0
002 |50
003 |100%
004 |ﾒﾆｭｰ
005 |空送り

P118|TOT01D1
001 |0
002 |50
003 |100%
004 |総合
005 |年代別
006 |性別
007 |ﾒﾆｭｰ
008 |空送り

P119|TOT0141
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |空送り

P120|TOT0221
001 |0
002 |50
003 |100%
004 |≪
005 |≫
006 |個数
007 |金額
008 |ﾒﾆｭｰ
009 |空送り

P121|TOT0511
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |1. レポートの発行を行う項目を選択して下さい。
003 |2. 印字キーを押すと、連結レポートを発行します。
004 |3. 途中で中断する場合は［中断］キーを押して下さい。
005 |4. 中断後､継続印字する場合は［継続］キーを押して下さい。
006 |　 再度最初から印字する場合は［発行］キーを押して下さい。
007 |5. 連結する項目の選択は設定モードで行って下さい。
008 |発行レポート選択
009 |日計連結レポート
010 |累計連結レポート
011 |空送り
012 |中断
013	|継続

P122|TOT0611
001 |1.検索する日付(８桁)を入力し、
002 |　日付設定キーを押して下さい。
003 |2.アイテムの消去は、呼出№入力後
004 |　消去キーを押して下さい。
005 |日付設定
006 |呼出№順
007 |日付順
008 |消去
009 |入力
010 |ﾒﾆｭｰ
011 |空送り

P123|TOT0711
001 |集計のメンテナンスを行います｡

002 |［実行］キーを押して下さい。
003 |実行
004 |ﾒﾆｭｰ

P124|TOT0811
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |1. 集計クリアーする項目を選択して下さい。
003 |　　(選択項目のボタンが青色になります）
004 |2. 実行キーを押すと、選択した集計データをクリアーします。
005 |3. クリアー中（ボタンが選択状態）は、電源を切らないで下さい。
006 |4. 集計クリアーが終了すると、ボタン色が元の状態に戻ります。
007 |5. 電源ＯＦＦは、集計メニューに戻ってから行って下さい。
008 |クリアー項目選択
009 |日計
010 |週間計
011 |期間計
012 |累計
013 |実行

P125|TOT1011
001 |入力

P126|TOT1211
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |1. 発行したいレシート控えの日付を設定して下さい。
003 |2. [発行]キーを押すと、レシート控えを発行します。
004 |3. 途中で中断する場合は［中断］キーを押して下さい。
005 |4. 中断後､継続発行する場合は［継続］キーを押して下さい。
006 |　 再度最初から発行する場合は［発行］キーを押して下さい。
007 |中断
008 |継続
009 |空送り
010 |入力

P127|TST0000
001 |キーチェック
002 |機種設定
003 |一括自己診断
004 |メモリ初期化
005 |表示調整
006 |計量器調整
007 |印字調整
008 |ＲＯＭバージョン
009 |通信チェック
010 |オプションチェック
011 |メモリ変更
012 |ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾁｪｯｸ

P128|TST0100
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |テンキーチェック
003 |タッチパネル調整

P129|TST0111
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |テンキーの動作チェックを行います。テンキーを押してください。

P130|TST0121
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |＋
003 |(80,80)
004 |タッチパネルのタッチ位置の調整を行います。
005 |調整は鉛筆などで＋をタッチして下さい。
006 |確認
007 |＋
008 |１．左上キーの＋の中心をタッチして下さい。
009 |２．右下キーの＋の中心をタッチして下さい。
010 |３．右上キーの確認キーをタッチして下さい。
011 |　　確認キーが受け付けると調整完了です。
012 |※ 999 + 呼出キーで初期化されます。
013 |ＡＤ値
014 |ドット
015 |Ｘ座標
016 |Ｙ座標
017 |(580,430)
018 |＋

P131|TST0211
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |機種タイプの選択を行います。
003 |下記より、機種タイプを選択して下さい。
004 |ＳＲ－２０００　ＨＧ
005 |ＳＲ－２０００　Ｓ

P132|TST0311
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |実行
003 | 一括自己診断を行います。
004 |注意：実行後は、全てのメモリが、初期化されます！
005 |1.I2NETｺﾈｸﾀ,RS-232Cｺﾈｸﾀ,ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄにﾁｪｯｸ部品を装着して下さい。
006 |2.実行キーを押して下さい。

P133|TST0411
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |1.クリアキーは、システムデータ以外のデータをクリアします。
003 |2.初期化キーは、システムデータのみ初期化します。
004 |3.テストデータは、全てのデータをクリアしてから設定します
005 |4.各項目とも、正常が表示されれば動作終了です。
006 |実装メモリ
007 |メモリ残量
008 |ﾏｽﾀｰﾃﾞｰﾀｸﾘｱ

009 |ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ初期化
010 |ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ設定

011 |クリア
012 |初期化
013 |設定

P134|TST0511
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |縦横
003 |客側
004 |ＥＬ輝度

P135|TST0512
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |縦横
003 |客側
004 |ＥＬ輝度

P136|TST0611
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |ﾍﾟｰｼﾞ

003 |ハカリの調整を行います。
004 |１．初期化キーにて、Ａ／Ｄボード内データを初期化します。
005 |２．地区キーにて、地区を設定してください。（１～１６）
006 |３．ゼロキーを押して、ゼロ点調整を行って下さい。
007 |４．秤量を荷重して、スパンキーを押してください。
008 |　　＋／－ キーで、補正が可能です。
009 |地  区
010 | 秤　量
011 |Ａ／Ｄ値
012 |スパン値
013 | 重　量
014 | 電　圧
015 |ゼロ
016 |スパン
017 |＋
018 |－
019 |初期化
020 |入力

P137|TST0621
001 |戻る
002 |秤量選択
003 |６ｋｇ
004 |１５ｋｇ
005 |送信データ
006 |受信データ
007 |Ａ
008 |Ｂ
009 |Ｃ
010 |Ｄ
011 |Ｅ
012 |Ｆ
013 |Ｇ
014 |Ｈ
015 |Ｉ
016 |Ｊ
017 |Ｋ
018 |Ｌ
019 |Ｍ
020 |Ｎ
021 |Ｏ
022 |Ｐ
023 |Ｑ
024 |Ｒ
025 |Ｓ
026 |Ｔ
027 |Ｕ
028 |Ｖ
029 |Ｗ
030 |Ｘ
031 |Ｙ
032 |Ｚ
033 |＊
034 |文字切替
035 |ＡＢＣ
036 |ａｂｃ
037 |送信
038 |入力

P138|TST0711
001 |1. サーマルヘッド交換時は走行距離をクリアして下さい。
002 |2. センサー調整を行う場合は、調整するセンサー欄をタッチ後
003 |　 ［▲］［▼］キーにて行って下さい。
004 |プリンタNo.
005 |設定
006 |ヘッド種類
007 |設定
008 |カセット状態
009 |ヘッド抵抗値
010 |設定
011 |ヘッド走行距離
012 |設定
013 |印字部メモリ初期化
014 |実行
015 |ヘッド切れチェック
016 |実行
017 |▲
018 |▼
019 |入力
020 |ﾒﾆｭｰ
021 |ﾍﾟｰｼﾞ

022 |基準値
023 |空送り
024 |ＤＰＭ

P139|TST0712
001 |戻る
002 |●サーマルヘッドの設定とセンサー確認、調整を行います。
003 |1.テストアイテムとフォーマットを設定して下さい。
004 |2.ヘッド抵抗値と印字濃度を設定して下さい。
005 |3.印字キーを押して、テストラベルで印字状態を確認して下さい。
006 |4.印字部メモリ初期化を行う場合は実行キーを押して下さい。
007 |　初期化終了後、「完了」が表示されます。
008 |5.ヘッド切れチェックを行う場合は、実行キーを押して下さい。
009 |　エラーが表示された場合はヘッドを交換して下さい。
010 |5.ヘッド交換時はヘッド走行距離をクリアして下さい。
011 |6.ヘッド種類は装着ヘッドに合わせて設定して下さい。
012 |7.ラベルセンサー距離、剥離センサー距離を設定して下さい。
013 |8.各種センサー状態を確認して下さい。
014 |9.ラベルセンサー、剥離センサーは自動調整が出来ます。
015 |　微調整は、センサー調整キーで「ラベル／剥離」選択後、
016 |　↑又は↓キーで調整して下さい。

P140|TST0721
001 |プリンタNo.
002 |設定
003 |テストフォーマット
004 |設定
005 |ラベル長
006 |設定
007 |印字濃度
008 |設定
009 |ラベルセンサ距離
010 |設定
011 |ギャップ長
012 |設定
013 |印字速度
014 |設定
015 |ハクリセンサ距離
016 |設定
017 |先出量
018 |設定
019 |ラベル印字
020 |通常
021 |市松
022 |バック制御
023 |無し
024 |有り
025 |感熱紙種類
026 |設定
027 |バックフィード補正量
028 |45mm
029 |60mm
030 |80mm
031 |ヘッド温度上昇保護
032 |なし
033 |あり
034 |特殊
035 |ﾒﾆｭｰ
036 |ﾍﾟｰｼﾞ

037 |空送り
038 |入力

P141|TST0811
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |ソフトウエア
003 |バージョンNo．

P142|TST0911
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |通信チェックを行います。
003 | 1.実行キーを押して、動作を確認してください。
004 | 2.I2NET RS232C 共、ｹｰﾌﾞﾙﾃｽﾄには専用のﾁｪｯｶｰが必要です。
005 |Ｉ２ＮＥＴ
006 |ELAN ﾙｰﾌﾟﾊﾞｯｸﾃｽﾄ

007 |実行
008 |ELAN RAMﾃｽﾄ

009 |実行
010 |ELAN ｹｰﾌﾞﾙﾃｽﾄ
011 |実行
012 |ILAN ﾙｰﾌﾟﾊﾞｯｸﾃｽﾄ

013 |実行
014 |ILAN RAMﾃｽﾄ　
015 |実行
016 |ILAN ｹｰﾌﾞﾙﾃｽﾄ
017 |実行
018 |ＲＳ２３２Ｃ
019 |Din8 ｹｰﾌﾞﾙﾃｽﾄ
020 |実行
021 |Dsub ｹｰﾌﾞﾙﾃｽﾄ
022 |実行

P143|TST1011
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |1.スキャナの読取チェックを行います。
003 |　スキャナを接続し、バーコードを読み取って下さい。
004 |　読み取りデータが表示されます。
005 |2.外部プリセットキーのチェックを行います。
006 |　外部プリセットキーを接続してキーを押すとコードが表示されます。
007 |3.カードスロットのチェックとドロアのチェックを行います。
008 |　カードスロットのチェックには、専用のＣＦカードが必要です。
009 |　実行を押して、正常が表示されれば終了です。
010 |スロット１チェック
011 |実行
012 |スロット２チェック
013 |実行
014 |ドロアオープンチェック
015 |実行

P144|TST1100
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |ＲＡＭデータ
003 |不揮発性メモリ

P145|TST1111
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |ADDRESS
003 |＋０
004 |＋１
005 |＋２
006 |＋３
007 |＋４
008 |＋５
009 |＋６
010 |＋７
011 |Ａ
012 |Ｂ
013 |Ｃ
014 |Ｄ
015 |Ｅ
016 |Ｆ
017 |表示形式
018 |ＨＥＸ
019 |ＡＳＣ
020 |∧
021 |＜
022 |＞
023 |∨
024 |設定
025 |入力

P146|TST1141
001 |ＭＡＣアドレス
002 |既定値
003 |設定値
004 |基板番号
005 |Ａ
006 |Ｂ
007 |Ｃ
008 |Ｄ
009 |Ｅ
010 |Ｆ
011 |ﾒﾆｭｰ
012 |ﾍﾟｰｼﾞ

013 |書込み
014 |PING
015 |入力

P147|TST1151
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |メモリを初期化し、サイズを変更します。
003 |注意：実行後は、システムデータ以外が消去されます！
004 |1. １Ｍバイトキーまたは最大キーを押してください。
005 |2. 正常が表示されれば動作終了です。
006 |実装メモリ
007 |メモリ残量
008 |SRAMﾌｧｲﾙﾌｫｰﾏｯﾄ
009 |最大
010 |１Ｍバイト

P148|TST1211
001 |ﾒﾆｭｰ
002 |カセット脱着回数、総使用時間を確認して下さい。
003 |サーマルヘッド清掃警告を行う場合は警告距離を設定してください。
004 |清掃警告を使用しない場合は、０ｋｍに設定して下さい。
005 |カセット脱着回数
006 |回
007 |総使用時間
008 |時間
009 |ｻｰﾏﾙﾍｯﾄﾞ清掃警告距離
010 |ｋｍ
011 |設定
012 |入力

P149|TTLDISP
001 |戻る

P150|SET0621
001 |風袋重量 1
002 |風袋重量 2

P151|REG2911
001 |現在位置/登録件数
002 |入力

P152|REG2921
001 |入力

P153|REG3011
001 |現在位置/登録件数
002 |入力

P154|REG3021
001 |現在位置/登録件数
002 |入力

P155|SET0721
001 |SI Daily Total
002 |ADDITION
003 |NON ADDITION
004 |EX Daily Total
005 |ADDITION
006 |NON ADDITION
007 |DS Daily Total
008 |ADDITION
009 |NON ADDITION
010 |RW Daily Total
011 |ADDITION
012 |NON ADDITION

P156|SET3511
001 |1.Input number then push the "SET" butten.
002 |2.Be sure to input a 3～4 digit number.
003 | 
004 |幅：(0.1mm)
005 |設定
006 |入力

P999|WILDPNL
001	|001

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
